# Cipherlabs scannere

### Installation af programmer

|  |  |
| --- | --- |
| Søg efter |  |
| Beskrivelse: | I mappen finder i 2 filer som skal installeres * CP210x\_ … | Denne mappe indeholder drivere til computeren.
	+ I denne mappe findes CP210xVCPInstaller\_x64 til x64
	+ Og CP210xVCPInstaller\_x86 til x86
	+ (dobbelt klik på en af dem, hvis den fejler vælg den anden)
* Forge+Batch… er til indlæsning af filer.
 |
| Billede: |  |

### Installation af CP210x..

|  |  |
| --- | --- |
| Søg efter |  |
| Beskrivelse: | Vælg en af filerne, og dobbelt klik. Fejl hvis du vælger den forkerte fil: Når den rigtige er valgt, så er det ”bare” at trykke næste, næste, næste og til sidst udfør. |
|  |  |

### Installation af CP210x..

|  |  |
| --- | --- |
| Søg efter |  |
| Beskrivelse: | I mappen finder i filen: Forge+Batch+8+Series+Install\_2.02.0005.exeDobbelt klik på denne, og tryk næste, næste og udført.  |
|  |  |

## Brug af programmet

### Brug af Forge Batch (udlæsning af filer)

|  |  |
| --- | --- |
| Søg efter |  |
| Beskrivelse: | Som standard installeres programmet i følgende mappe: C:\CipherLab\Forge\Batch\8 Series\UtilitiesHer finder du følgende programmer: Programmet vi skal bruge hedder ”Data\_Read.exe”.Når programmet er åbnet, er der følgende felter i skal kigge på: **Save mode:** Kan sættes til overwrite (overskriver data i filen), eller append (indsætter data i bunden af scanneren. **File Name Rule:** Sæt kryds I Customized, og husk at tryk browse mellem hver indlæsning og skift filnavn (filnavn kunne være lokationskode). **Interface: =** Cradle=IR **COM Port** = den usb port man benytter. (er man i tvivl, så åben enhedshåndtering og find følgende. I mit tilfælde er det COM5 jeg skal benytte. Efterfølgende trykker du på start, og filen overføres fra scanneren.  |
|  |  |

### Hvordan virker scanneren?

|  |  |
| --- | --- |
| Søg efter | Kreditorer (i data selskabet) |
| Beskrivelse: |   |
|  |  |